P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.4 Kanalanslutna rumsapparater för värmning och kylning

 XXXX

Fasadapparat av Lindabs fabrikat typ Fasadium eller likvärdig. För montage vid golv längs fasad.

Monterat kopplingskort för enkel kabeldragning mellan fasadapparater.

Standardkulör olackerad galvplåt.

Djup på produkt: 24 cm

Bredd: 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 mm

Höjd på produkt: 400, 460, 500, 540, 600, 640 mm

Anslutningsdim. luft. ø100, ø160, ø200 mm

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12 mm

Produkt: Fasadium 24-1000-400-100-100-18 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Integrerad ventil och ställdon kyla

 Integrerad ventil och ställdon värme

 Monterade flexibla slangar kyla

 Monterade flexibla slangar värme

 Specialkulör

 Fönsterbänksgaller (Galea)

 Frontgaller (Vid montage utan golvspalt)

 Golvanslutning av luft

 Förlängd luftstos

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Rörkonsol (2x22 mm + 2x28 mm)

 Avslutningspaket 4x300 mm rör med luftare

 Väggblock

 Inklädnad