P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.4 Kanalanslutna rumsapparater för värmning och kylning

XXXX

Fasadapparat av Lindabs fabrikat typ Fasadium eller likvärdig. För montage vid golv längs fasad.

Monterat kopplingskort för enkel kabeldragning mellan fasadapparater.

Standardkulör olackerad galvplåt.

Djup på produkt: 24 cm

Bredd: 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 mm

Höjd på produkt: 400, 460, 500, 540, 600, 640 mm

Anslutningsdim. luft. ø100, ø160, ø200 mm

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12 mm

Produkt: Fasadium 24-1000-400-100-100-18 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

Regula Connect Multi monterat

Integrerad ventil och ställdon kyla

Integrerad ventil och ställdon värme

Monterade flexibla slangar kyla

Monterade flexibla slangar värme

Specialkulör

Fönsterbänksgaller (Galea)

Frontgaller (Vid montage utan golvspalt)

Golvanslutning av luft

Förlängd luftstos

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Rörkonsol (2x22 mm + 2x28 mm)

Avslutningspaket 4x300 mm rör med luftare

Väggblock

Inklädnad